1. 发起通话后,通话失败,状态栏未显示任何异常
   1. 如果是连续通话,这可能是由于上一个通话中继台尚未处理完毕,直接返回申请通话失败导致。建议间隔1~2秒再继续通话
   2. 发起通话后,1~2秒就通话失败,且呼叫对象未收到这1~2秒的声音。这可能是由于软件发起通话请求中继台未响应, 软件由超时判定通话结束。建议失败后再次尝试申请通话。
   3. 发起通话后，软件显示一切正常，但是呼叫对象未收到任何声音。这可能是因为接受语音的设备与中继台受到其它因素影响(例如信号强度等)导致的现象。建议确认信号强度等因素后,再次发起通话。
   4. 发起通话后，软件显示一切正常，但是呼叫对象未收到任何声音且Dongle设备的指示灯没有闪烁。这可能是由于dongle解码异常导致的现象。建议重新插拔dongle后待状态栏显示一切正常后再次发起通话。